## Aspiradora para seco y húmedo con innovador sistema de limpieza del filtro automático

Contáctenos

La aspiradora para seco y húmedo NT 30/1 Tact L. es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más variados. Esta aspiradora multipropósito cuenta con el más innovador sistema automático de limpieza del filtro Tact y filtro plegado plano PES, resistente a la humedad, para la eliminación total de grandes cantidades de polvo fino durante largos intervalos de trabajo.

Accesorios incluidos:

- Dispositivo de seguridad de desconexión automática cuando el equipo alcance su nivel más alto.
- Bolsa de filtro.
- Sistema de limpieza del filtro Tact.
- Boquilla para ranuras.
- Boquilla estándar para barrer pisos en seco / húmedo.
- Tubo para aspirado de 0.55 construído en acero inoxidable.
- Manguera de aspiración con codo, de 2.5 metros de largo.
- Ruedas giratorias con stop.

### CARACTERÍSTICAS

#####

- Componentes robustos.
- Largo tiempo de vida útil.
- Gran potencia de aspirado (inclusive : polvos finos).
- Motor de alto desempeño para jornadas largas de trabajo.
- Ruedas metálicas de giro libre (multidirección).

# Cuenta con el innovador sistema de limpieza del filtro automático Tact.

### APLICACIONES

#### LA ASPIRADORA FUNCIONA PARA:

####

- TANQUES, CISTERNAS,SILOS, TOLVAS Y PISOS (PLANTAS HARINERAS).
- TANQUES DE ALMACENADO, MEZCLADO, ENVASADO Y DE PREPARACIÓN DE FÓRMULAS (PLANTAS DE INGREDIENRTES EN POLVO).
- INDUSTRIA DE MINERÍA.
- INDUSTRUA DE CONSTRUCCIÓN.
- TALLERES.
- AMPLIOS ESPACIOS ALFOMBRADOS (CASINOS,SALONES DE EVENTOS, ETC.).

## VENTAJAS

### Depósito robusto con protector y ruedas de dirección metálicos.

- Las ruedas estables de dirección metálicas garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras.
- El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos

### Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red.

- Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.
- El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos

### Selector giratorio central.

- Programa de aspiración conmutable cómodamente mediante el selector giratorio central

### ESPECIFICACIONES

1. Tipo de corriente: Ph 1/120, V 120/60, Hz 60
2. Caudal de aire: 71 litros / segundo.
3. Vacío : 242 mbar, 24.2 kPa, 3.5 psi.
4. Capacidad de depósito: 30 litros.
5. Potencia absorbida : 1,380 watts.
6. Ancho nominal estándar : DN 35.
7. Nivel de presión acústica : 68 dB/A.
8. Peso (embalaje incluído) : 17.8 kg.
9. Dimensiones (l × a × h) : 560 x 370 x 580.

## Para Mayor Información

Guillermo Prieto 943 Ote.
Col. Centro c.p. 64000
Monterrey, N.L. México
Tel. 800-00-73726
info@serco.com.mx

# Sucursales Serco Comercial

#### Monterrey, N.L. (Matriz)

Guillermo Prieto 943 Ote.
Col. Centro
c.p. 64000
Tel. (81)-83-43-12-14

#### Aguascalientes, Ags.

Av. Siglo XIX No. 502 - Local 2
Fracc. Lomas de Sta. Anita
c.p. 20169
Tel. (449)-970-66-73

#### Guadalajara, Jal.

Calle Parnaso 1556
Colonia Lomas de Independencia Ote.
c.p 44290
Tels. (33)-31-68-02-43 y (33)-31-68-02-93

#### Hermosillo, Son.

Cerrada Pueblo Alegre Sur #115
Fracc. Pueblitos
c.p. 83116
Tel. (662)-220-24-77
Fax (662)-261-30-92

#### Irapuato, Gto.

Av. Mariano J. García #1063
Local 20 Col. San Miguelito
c.p. 36557
Tel. (462) 607-1071

#### México, D.F.

Calle José Martí #243 Int. A
Col. Escandón Del. Hidalgo
c.p. 11800
Tels. (55) 52-64-35-55,51,57

#### Querétaro, Qro.

Privada Dalia# 9
Col. Arquitos
c.p. 76050
Tel. (442)-248-44-54

#### Tecámac, Hidalgo

Circuito 33, Manz 107,
lote 67 Casa #2
Fracc. Héroes Tecámac
c.p. 55765
Tel. (55)-59-58-43-63

#### Toluca, Edo. México

Adolfo López Mateos
Fracc. Villas Kent
Metepec, Edo. Méx.
c.p. 52132
Tel. 722-275-31-01

#### Torreón, Coah.

Patoni # 150
Col. Centro Gomez Palacio, Dgo. c.p. 35000
Tels. (871) 750-18-92, 750-1895

# Serco Comercial S.A. de C.V. División TI

### La Inocuidad de sus Productos es Nuestra Especialidad

Tel. (81) 8343 1214 y 800 007 3726 / Whatsapp (81) 1016 4957

info@serco.com.mx | www.serco.com.mx
© Copyright 2021